**Conjunto de duche temporizado TEMPOMIX**

Temporizado monocomando

TC 220, misturadora, chuveiro ROUND

Referência: **796209**

Info Prescrição

Conjunto de duche temporizado para atravessar a parede:

Misturadora TEMPOMIX 3/4" monocomando.

Para divisória ≤ 220 mm.

Regulação da temperatura e abertura sobre o manípulo.

Limitador de temperatura máxima (regulável pelo instalador).

Anel antifixação.

Abertura suave.

Temporização ~30 segundos.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Corpo e chuveiro de latão maciço.

Filtros e válvulas antirretorno integrados.

Manípulo de metal cromado.

Pernos roscados recortáveis.

Garantia 30 anos.