**Conjunto de duche temporizado TEMPOMIX**

Temporizado monocomando

Chuveiro TONIC JET, misturadora, lig. esquadria

Referência: **790008**

Info Prescrição

Conjunto de duche temporizado exterior:

Misturadora TEMPOMIX 3/4" monocomando.

Instalação mural à face.

Regulação da temperatura e abertura sobre o manípulo.

Limitador de temperatura máxima (regulável pelo instalador).

Abertura suave.

Temporização ~30 segundos.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche TONIC JET cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Latão maciço cromado.

Válvulas antirretorno e filtros integrados.

Manípulo de metal cromado.

Coluna de ligação Ø 16 e abraçadeira reforçadas (fixação por parafusos fornecidos).

Ligações em esquadria M1/2", entre-eixos 150 mm.

Garantia 30 anos.