**Torneira de duche temporizada TEMPOSOFT 2**

Temporizada

Encastrada, abertura suave

Referência: **749428**

Info Prescrição

Torneira de duche temporizada encastrada:

Torneira temporizada TEMPOSOFT 2 M1/2" para alimentação de água misturada.

Instalação encastrada.

Espelho em inox 304 polido brilhante Ø 130.

Profundidade/aperto regulável de 1 a 5 mm.

Abertura suave.

Temporização ~30 segundos.

Débito pré-regulado a 6 l/min a 3 bar, ajustável.

Corpo de latão maciço.

Garantia 30 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastre estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).