**Torneira de duche temporizada TEMPOSTOP**

Temporizada

Encastrada, placa inox 160 x 160

Referência: **749628**

Info Prescrição

Torneira de duche temporizada encastrada:

Torneira temporizada TEMPOSTOP F1/2" para alimentação por água misturada.

Instalação encastrada.

Placa inox satinado 160 x 160 mm.

Profundidade de encastre regulável de 25 a 45 mm.

Temporização ~30 segundos.

Débito 12 l/min a 3 bar, ajustável.

Corpo e botão em latão cromado.

Garantia 30 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastre estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).