**Conjunto de duche temporizado TEMPOSTOP**

Temporizado

Exterior, chuveiro TONIC JET

Referência: **749001**

Info Prescrição

Conjunto de duche temporizado exterior:

Torneira temporizada TEMPOSTOP M3/4'' para alimentação inferior de água misturada.

Instalação mural à face.

Temporização ~30 segundos.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche TONIC JET cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Latão maciço cromado.

Coluna de ligação Ø 16 e abraçadeira reforçadas (fixação por parafusos fornecidos).

Garantia 30 anos.