**Torneira de duche temporizada TEMPOSTOP**

Temporizada

Exterior, sem regulação de débito, M3/4"

Referência: **749000**

Info Prescrição

Torneira de duche temporizada exterior:

Torneira temporizada TEMPOSTOP M3/4" para alimentação de água misturada em linha.

Instalação mural à face.

Temporização ~30 segundos.

Débito 75 l/min a 3 bar.

Corpo e botão de latão maciço cromado.

Garantia 30 anos.