**Torneira de duche temporizada TEMPOSTOP**

Temporizada

Exterior, direita, M1/2"

Referência: **747000**

Info Prescrição

Torneira de duche temporizada exterior:

Torneira temporizada TEMPOSTOP M1/2" para alimentação de água misturada.

Instalação mural à face.

Modelo reto para alimentação em linha.

Temporização ~15 segundos.

Débito pré-regulado a 9 l/min a 3 bar, ajustável.

Corpo e botão de latão maciço cromado.

Garantia 30 anos.