**Conjunto de duche temporizado SPORTING**

Temporizado

Exterior, chuveiro TONIC JET, torneira

Referência: **714000**

Info Prescrição

Conjunto de duche temporizado para instalar à face:

Torneira temporizada SPORTING M1/2" para alimentação superior de água misturada.

Instalação mural à face.

Coluna de ligação Ø 16 e abraçadeira reforçadas.

Abertura suave.

Temporização ~30 segundos.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Botão de pressão de arranque.

Fixações por parafusos em inox fornecidos.

Corpode latão maciço cromado.

Filtor e válvula antirretorno integrados.

Garantia 30 anos.