**Chuveiro de duche TONIC JET**

Anticalcário

Para painel de 1 a 10 mm

Referência: **712010**

Info Prescrição

Chuveiro de duche fixo anticalcário para painel de 1 a 10 mm :

Débito 6 l/min a 3 bar.

Regulação automática de débito.

Difusor anticalcário e antifixação com jato orientável.

Latão maciço cromado.

Fixação por parafuso de bloqueio oculto.

Purga sistemática após a utilização (sem retenção de água ou impurezas).

Alimentação M1/2".

Garantia 30 anos.