**Sifão de pavimento**

Para pavimento macio ou vinílico

Ø 114

Referência: **683002**

Info Prescrição

Sifão de pavimento para solo macio ou vinílico com altura regulável:

Débito 36 l/min normalizado.

Nível de água 50 mm.

Grelha inox polido brilhante Ø 114.

Saída horizontal ou vertical Ø 40 integrada na altura do sifão (ganho de altura e orientação em todas as direções).

Flange de estanquidade integrado para colagem de membrana isolante.

Resistência à temperatura: 60°C em contínuo, 85°C no pico.

Cesto com puxador: preensão e limpeza fáceis.

Corpo PVC sem aspereza (sem retenção de impurezas).

Classe antifogo (segundo norma americana UL94).

Altura de 110 mm, extensão regulável até 85 mm.

Grelha fixa por 2 parafusos inox.

Garantia 30 anos.