**Misturadora termostática PREMIX COMPACT**

Para água misturada de 30 a 60°C

Corpo de latão niquelado, 1 a 11 postos, M3/4"

Referência: **733020**

Info Prescrição

Misturadora termostática para distribuição de água misturada de 30 a 60°C:

Alimentação de 1 a 11 postos sanitários (de acordo com o débito).

Segurança anti-queimadura: fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria ou água quente.

Temperatura regulável de 30 a 60°C, bloqueável pelo instalador.

Corpo de latão.

Filtros e válvulas antirretorno.

Intervalo de débito recomendado: 5 a 33 l/min.

Possibilidade de realizar choque térmico.

M3/4”.

Entre-eixos: 40 mm.

Garantia 30 anos.