**Torneira temporizada de urinol TEMPOSTOP**

Temporizada 7 segundos

Encastrada, com espelho inox

Referência: **779128**

Info Prescrição

Torneira temporizada de urinol encastrada:

Para urinol vulgar ou sifónico

Instalação encastrada.

Espelho inox Ø 130 mm.

Compatível com águas pluviais.

Profundidade de encastre regulável de 25 a 40 mm.

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 0,25 l/seg a 3 bar, ajustável.

Corpo de latão F1/2".

Garantia 30 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastre estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).