**Torneira de urinol temporizada TEMPOSTOP**

Temporizada a 3 segundos

Esquadria 1/2"

Referência: **778000**

Info Prescrição

Torneira de urinol temporizada para instalar à face:

Para urinol vulgar ou sifónico.

Instalação mural.

Temporização ~3 segundos.

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg a 3 bar, ajustável.

Reta para alimentação em linha.

Compatível com águas pluviais.

Corpo de latão cromado M1/2".

Espelho mural.

Esquadria para alimentação encastrada.

Garantia 30 anos.