**Torneira temporizada de urinol TEMPOSTOP**

Temporizada a 7 segundos

Reta 3/4"

Referência: **779000**

Info Prescrição

Torneira temporizada de urinol exterior:

Para urinol sifónico.

Instalação na parede à face.

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 0,25 l/seg a 3 bar, ajustável.

Compatível com águas pluviais.

Corpo de latão maciço cromado M3/4".

Modelo reto para alimentação em linha.

Garantia 30 anos.