**SIPHURINOIR**

Sifão vertical para urinol

ABS cromado

Referência: **771000**

Info Prescrição

Sifão vertical para urinol Ø 50 com junta de alas.

Saída Ø 32 com porca.

Nível de água 50 mm.

ABS cromado.

Garantia 30 anos.