**Torneira de descarga direta TEMPOFLUX 2**

Temporizada descarga dupla 3l/6l

Encastrada

Referência: **762902**

Info Prescrição

Torneira temporizada de descarga direta encastrada:

Espelho Ø 195 em metal cromado.

Caixa de encastramento multi-montagem.

Profundidade de encastre regulável de 0 a 20 mm.

Descarga dupla 3l/6l ajustável a 2l/4l.

Abertura suave.

Proteção anti-sifónica.

Torneira de segurança e de regulação de débito / volume integrada.

Corpo em latão maciço.

Botão de pressão em metal cromado.

Alimentação em linha M 3/4".

Saída com ligação para tubo PVC Ø 26/32.

Nível acústico conforme a norma NF EN 12541 classe II.

Débito de base : 1 l/seg.

Adaptada para sanitas sem flange sem regulação de débito e para PMR.

Garantia 30 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastramento estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).