**Torneira de descarga direta TEMPOFLUX 1**

Temporizada

Encastrada sobre espelho cromado Ø 195

Referência: **761900**

Info Prescrição

Torneira temporizada de descarga direta encastrada :

Caixa de encastramento multi-montagem.

Espelho em latão cromado Ø 195 mm.

Abertura suave.

Temporização ~7 seg.

Proteção anti-sifónica.

Torneira de segurança e de regulação de débito /volume integrada.

Corpo em latão maciço e botão cromado.

Alimentação em linha M3/4".

Saída com ligação para tubo PVC Ø 25.

Débito de base : 1 l/seg.

Garantia 30 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastramento estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).