**Kit de descarga de água TEMPOFLUX 1**

Kit de descarga direta temporizado WC

Exterior, tubo Ø 28, sem torneira de segurança

Referência: **761004**

Info Prescrição

Sistema de descarga de água sem reservatório: por ligação direta à canalização.

Instalação mural à face.

Abertura suave.

Temporização ~7 seg.

Proteção antisifónica.

Corpo e botão de latão maciço cromado.

Alimentação em esquadria M3/4".

Com tubo de descarga em inox cromado, abraçadeira e emboque de junção.

Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmica.

Compatível com águas pluviais.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.