**Painel de duche alumínio com misturadora sequencial SECURITHERM**

Conjunto de duche termostático c/misturadora sem válvula antirretorno

Alimentação superior, chuveiro de duche, flexíveis

Referência: **H9636**

Info Prescrição

Painel de duche SECURITHERM em alumínio anodizado para instalação mural à face.

Misturadora de duche termostática sequencial SECURITHERM.

Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre água fria.

Misturadora sem válvula antirretorno nas entradas (limita a proliferação bacteriana).

Sem risco de intercomunicação entre a água quente e água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático em caso de corte de alimentação de água quente.

Temperatura regulável de água fria até 39°C.

Limitador de temperatura ativado aos 39°C, regulável.

Possibilidade de choque térmico.

Débito 9 l/min a 3 bar.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria.

Chuveiro de duche deslizante sobre rampa cromada com flexível amovível por ligação rápida STOP.

Alavanca Higiene L.100 mm.

Alimentação superior por torneiras de segurança retas M1/2".

Fixações ocultas. Filtros.

Painel de duche particularmente adaptado para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Painel de duche com garantia de 30 anos.