**Conjunto de pré-lavagem monofuro com misturadora**

Com torneira de enchimento e bica tubo orientável

Flexível preto e chuveiro com difusor anticalcário

Referência: **5632**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo com torneira de enchimento adaptada a uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Misturadora monofuro de bancada com:

- Cabeças da válvula com mecanismo reforçado com manípulos ergonómicos.

- Ligações flexíveis F3/8" e válvulas antirretorno.

- Fixação reforçada por 2 pernos roscados e contra-porcas.

Torneira de enchimento com bica tubo orientável L.200.

- Débito pleno 20 l/min em 1/4 de volta.

- Cabeça da válvula com mecanismo reforçado com manípulo ergonómico.

Chuveiro com jato regulável preto com débito 9 l/min à saída (ref. 433010).

Chuveiro com difusor anticalcário e bocal antichoque.

Flexível armado L.0,95 m preto de qualidade alimentar.

Coluna 3/4" de inox.

Abraçadeira mural regulável.

Mola guia em inox.

Conjunto de pré-lavagem com garantia de 30 anos.