**Conjunto de pré-lavagem 2 furos com misturadora**

Com torneira de enchimento e bica telescópica orientável

Flexível branco e chuveiro c/difusor anticalcário

Referência: **G6532**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo com torneira de enchimento adaptada a uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Misturadora com 2 furos de bancada com entre-eixos variável de 100 a 240 mm com:

- Cabeças da válvula com manípulos.

- Espaçador com porcas e roscas M1/2".

- Fornecido com válvulas antirretorno.

Torneira de enchimento com bica telescópica orientável L.200-290.

- Débito 20 l/min à saída.

- Cabeça da válvula com manípulo.

Chuveiro com jato regulável branco com débito 9 l/min à saída (ref. 433000).

Chuveiro com difusor anticalcário e bocal antichoque.

Flexível armado L.0,95 m branco de qualidade alimentar.

Coluna 3/4" em latão.

Abraçadeira mural regulável.

Mola guia em inox.

Garantia 30 anos.

Estes modelos de conjunto permite uma instalação mais próxima do respaldo.