**Misturadora monofuro de bancada - 45 l/min**

Bica orientável superior L.200 H.195

Referência: **5640T2**

Info Prescrição

Misturadora monofuro de bancada com bica tubo orientável H.195 L.200.

Quebra-jatos estrela.

Válvula de piston guiada fora de água com mecanismo reforçado.

Manípulos de bola ergonómicos e antichoque.

Débito 45 l/min a 3 bar.

Débito pleno em 1/4 de volta.

Bica com interior liso.

Corpo e bica em latão cromado.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos Inox.

Garantia 30 anos.