**Misturadora monofuro de bancada - 45 l/min**

Bica orientável superior H.195 L.200

Referência: **5640T2**

Info Prescrição

Misturadora monofuro de bancada com bica tubo orientável H.195 L.200.

Bica com interior lico com quebra-jatos estrela.

Cabeças da válvula guiada fora de água com mecanismo reforçado.

Manípulos de bola ergonómicos e antichoque.

Débito 45 l/min a 3 bar.

Débito pleno em 1/4 de volta.

Corpo e bica de latão cromado.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos inox.

Misturadora adaptada para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Misturadora com garantia de 30 anos.