**Misturadora monofuro de bancada - 45 l/min**

Bica orientável superior H.190 L.200

Referência: **G66452**

Info Prescrição

Misturadora monofuro de bancada para cozinha profissional .

Misturadora para lava-louças e grandes cubas com bica tubo orientável H.190 L.200.

Bica com interior liso com quebra-jatos estrela.

Cabeças da válvula fora de água com manípulos.

Débito 45 l/min a 3 bar.

Corpo e bica de latão cromado.

Flexíveis PEX F3/8".

Misturadora adaptada para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Misturadora monofuro com garantia de 30 anos.