**Misturadora 2 furos de bancada - 45 l/min**

Bica orientável superior L.200 H.250

Instalação o mais próxima do respaldo faciitada

Referência: **G65602**

Info Prescrição

Misturadora 2 furos de bancada M1/2" entre-eixos variável de 100 a 240 mm.

Bica tubo orientável H.250 L.200 com quebra-jatos estrela.

Cabeças da válvula fora de água com manípulo.

Débito 45 l/min a 3 bar.

Bica com interior liso.

Corpo e bica em latão cromado.

Fixação reforçada.

Permite a instalação mais próxima do respaldo.

Garantia 30 anos.