**Misturadora 2 furos de bancada - 45 l/min**

Bica orientável superior L.300 H.340

Instalação o mais próxima do respaldo faciitada

Referência: **G65603**

Info Prescrição

Misturadora 2 furos de bancada M1/2" entre-eixos variável de 100 a 240 mm.

Bica tubo orientável Ø 22 H.340 L.300 com quebra-jatos estrela.

Válvula de piston guiada fora de água com manípulos.

Débito 45 l/min a 3 bar.

Bica com interior liso.

Corpo e bica em latão cromado.

Fixação reforçada.

Permite a instalação mais próxima do respaldo.

Garantia 30 anos.