**Misturadora 2 furos mural - 60 l/min**

Bica orientável inferior L.200

Permite um espaço de trabalho desafogado

Referência: **5645T2**

Info Prescrição

Misturadora 2 furos mural com bica tubo orientável inferior Ø 22 L.200 com quebra-jatos estrela latão.

Válvula de piston guiada fora de água com mecanismo reforçado.

Manípulos de bola ergonómicos e antichoque.

Débito 60 l/min a 3 bar em 1/4 de volta.

Débito pleno 90 l/min a 3 bar.

Bica com interior liso.

Corpo monobloco e bica em latão cromado.

Ligações excêntricas M1/2" M3/4" fornecidas com espelhos.

Adaptada aos locais de despejo.

Garantia 30 anos.