**Duche de emergência mural**

Com comando manual

Referência: **9108**

Info Prescrição

Duche de emergência mural encastrado com comando manual, equipado com:

Sistema anticongelante de série.

Chuveiro de duche circular Ø 250 mm em ABS antichoque verde.

Abertura e fecho rápidos por válvula 1/4 de volta de latão niquelado.

Abertura da água do duche ao puxar o triângulo.

O duche não fecha se largar o triângulo.

Débito de 132 l/min a 3 bar dinâmica.

Alimentação de água F1’’.

Tubagem em aço galvanizado, acabamento epoxy cinza. Puxador triangular de latão, acabamento epoxy verde.

Placa sinalética normalizada "duche de 1º socorros" fornecida.

Instalação para atravessar a parede, alimentação encastrada ou montagem em teto falso (prever uma curva 1" e uma abraçadeira).

Garantia 30 anos.