**Lava-olhos de emergência mural**

Com comando manual

Referência: **9102**

Info Prescrição

Lava-olhos de emergência mural com comando manual, equipado com:

Pia Ø 250 mm em inox 304 acabamento epoxy verde.

Duas cabeças de aspersão equipadas com tampas de proteção em ABS antichoque verde ejetáveis automaticamente com a abertura da água.

Abertura e fecho rápidos por válvulas 1/4 de volta de latão niquelado.

Garantia 30 anos.

Funcionamento:

Abertura de água acionando a placa de mão. O lava-olhos não fecha se largar a placa de mão. Para fechar a água, mover a placa de mão no sentido inverso.

Débito de 20 l/min a 3 bar dinâmico, aeradores de duplo filtro em inox.

Alimentação de água M1/2’’.

Tubagem em aço galvanizado, acabamento epoxy cinza.

Comando de mão em aço galvanizado, acabamento epoxy verde.

Fixação mural por placa de latão (parafusos não fornecidos).

Placa sinaléticas normalizada "lava-olhos de 1º socorros" fornecida.