**Lava-olhos de emergência de coluna**

Com comando manual e de pé

Referência: **9201**

Info Prescrição

Lava-olhos de emergência de coluna com comandos manual e de pé, equipado com:

Sistema anticongelante de série.

Pia Ø 250 mm em Inox 304 acabamento epoxy verde.

Duas cabeças de aspersão equipadas com tampas de proteção em ABS antichoque verde, ejetáveis automaticamente com a abertura da água.

Abertura e fecho rápidos por válvulas 1/4 de volta de latão niquelado.

Garantia 30 anos.

Funcionamento:

Abertura da água acionando o pedal ou a placa de mão. O lava-olhos não fecha se largar a placa de mão ou o pedal.

Para fechar a água, mover a placa no sentido inverso e levantar o pedal com o pé.

Débito de 20 l/min a 3 bar dinâmica, aeradores de duplo filtro em inox.

Alimentação de água F 1’’.

Tubagem em aço galvanizado, acabamento epoxy cinza.

Comando de mão e pedal em aço galvanizado, acabamento epoxy verde.

Fixação ao pavimento por prato de latão (parafusos não fornecidos).

Placa sinaléticas normalizada «lava-olhos de 1º socorros» fornecida.