**Chuveiro lava-olhos de emergência**

De parede - 2 saídas

Comando com gatilho

Referência: **9121**

Info Prescrição

Chuveiro lava-olhos de emergência de parede 2 saídas com:

Cabeças de aspersão equipadas com tampas de proteção em ABS verde, ejetáveis automaticamente com a abertura da água.

Abertura de água por pressão do gatilho.

Fecho automático por mola.

Débito de 9 l/min a 3 bar. Aeradores duplo filtro em inox.

Comando com punho ergonómico com gatilho em polipropileno verde.

Placa sinalética normalizada «lava-olhos de 1º socorros» fornecida.

Suporte de chuveiro e flexível L. 1,50 m.