**Torneira temporizada TEMPOSTOP col. c/bica pesc. cisne, alav. L.150**

Comando por alavanca

Referência: **737152**

Info Prescrição

Torneira temporizada de lavatório.

Bica pescoço de cisne orientável L.150.

Quebra-jatos anticalcário pré-regulado a 3 l/min.

Débito regulável, ajustável.

Comando por alavanca.

Fecho automático temporizado ~3 seg. (7 ou 15 a pedido).

Fixação por contra-porca.

Garantia 30 anos.