**Misturadora mecânica de lavatório**

Misturadora H.85 L.135, manípulo compacto

Vareta e válvula 1"1/4

Referência: **2520T**

Info Prescrição

Misturadora mecânica de lavatório H.85 L.135 com saída BIOSAFE higiénica.

Cartucho cerâmico Ø 40.

Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo compacto.

Vareta ergonómica e válvula 1”1/4 em latão.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox.

Garantia 30 anos.