**Misturadora de lavatório mecânica**

Misturadora mecânica monofuro com bica orientável H.100 L.170

Misturadora com manípulo compacto

Referência: **2522T**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório mecânica para bancada.

Misturadora mecânica monofuro com bica orientável H.100 L.170 equipada com quebra-jatos higiénico.

Cartucho cerâmico clássico Ø40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso.

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo compacto.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora mecânica, particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora monocomando conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Misturadora com garantia de 30 anos.