**Conjunto de pré-lavagem 2 furos com misturadora**

Sem torneira de enchimento

Flexível branco, chuveiro com difusor anticalcário

Referência: **G6533**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo sem torneira de enchimento adaptada a uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Misturadora com 2 furos de bancada com entre-eixos variável de 100 a 240 mm com:

- Cabeças da válvula com manípulos.

- Espaçador com porcas e roscas M1/2".

- Misturadora fornecida com válvulas antirretorno.

Chuveiro com jato regulável branco com débito 9 l/min à saída (ref. 433000).

Chuveiro com difusor anticalcário e bocal antichoque.

Flexível armado L.0,95 m branco de qualidade alimentar.

Coluna 3/4" de inox.

Abraçadeira mural regulável.

Mola guia em inox.

Conjunto de pré-lavagem com garantia de 30 anos.

Estes modelos de conjunto permitem uma instalação mais próxima do respaldo.