**Conjunto de pré-lavagem mural com misturadora**

Sem torneira de enchimento

Flexível branco e chuveiro c/difusor anticalcário

Referência: **G6433**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo sem torneira de enchimento.

Adaptado para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Misturadora mural F3/4" entre-eixos 150 mm com:

- Cabeças da válvula com manípulos.

- Válvulas antirretorno incorporadas na misturadora.

Chuveiro com jato regulável branco com débito 9 l/min à saída (ref. 433000).

Chuveiro anticalcário e bocal antichoque.

Flexível armado L.0,95 m branco de qualidade alimentar.

Coluna 3/4" de inox.

Abraçadeira mural regulável.

Mola guia em inox.

Conjunto de pré-lavagem com garantia de 30 anos.