**Conjunto de pré-lavagem de parede com misturadora**

Sem torneira de enchimento

Flexível preto e chuveiro com difusor anticalcário

Referência: **5636**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo sem torneira de enchimento adaptado para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Misturadora de parede F3/4" entre-eixos variável com:

- Cabeças da válvula com mecanismo reforçado com manípulos ergonómicos.

- Ligações excêntricas M1/2" M3/4".

- Válvulas antirretorno incorporadas na misturadora.

Chuveiro com jato regulável preto com débito 9 l/min à saída (Ref. 433010)

Chuveiro com difusor anticalcário e ponta antichoque.

Flexível armado L.0,95 m preto qualidade alimentar.

Coluna 3/4" de latão.

Abraçadeira de parede regulável.

Mola guia em Inox.

Garantia 30 anos.