**Flexível cozinha qualidade alimentar FF1/2" preto L.1,20 m**

Torneira de pré-lavagem

Flexível longo e chuveiro com jato regulável

Referência: **433120CH**

Info Prescrição

Flexível preto reforçado qualidade alimentar L. 1,20 m.

Blindagem PVC na zona de esforço.

Porca rotativa antitorção.

Flexível resistente a uma temperatura variável até 70°C e pressão até 5 bar máximo.

Peça separada para renovação dos dispositivos de pré-lavagem.