**Misturadora banheira-duche mural**

Misturadora mecânica, manípulo aberto

Com ligações standard

Referência: **2252S**

Info Prescrição

Misturadora banheira-duche mecânica.

Cartucho cerâmico Ø 40 e limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Inversor automático com bloqueio de baixa pressão, mantém a posição de duche mesmo com débito insuficiente.

Comando por manípulo alto aberto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Corpo em latão cromado.

Misturadora fornecida com ligações standard M1/2" M3/4".

Garantia 30 anos.