**Misturadora instantânea MIXFOOT**

Comando de pé

Montagem ao pavimento, Porca CB Ø 14

Referência: **739000**

Info Prescrição

Misturadora instantânea para lavatório com comando de pé :

Fecho automático instantâneo.

Pedal rebatível para facilitar a limpeza do pavimento.

Altura do pedal regulável.

Fixação por 4 parafusos.

Filtros.

Mistura pré-regulada ajustável: abertura em água fria até meio curso, ou água misturada com pedal a fundo (contacto com o pavimento).

Montagem ao pavimento com porca CB Ø 14.

Garantia 30 anos.