**Torneira instantânea MONOFOOT**

Comando de pé

Montagem ao pavimento, Porca CB

Referência: **736001**

Info Prescrição

Misturadora instantânea para lavatório com comando de pé :

Fecho automático instantâneo.

Pedal rebatível para facilitar a limpeza do pavimento.

Altura do pedal regulável.

Fixação por 4 parafusos.

Alimentação por água fria ou água misturada.

Montagem ao pavimento com porca CB Ø 14.

Garantia 30 anos.