**Conjunto de duche eletrónico TEMPOMATIC**

Eletrónico

Através da parede de 150, chuveiro ROUND

Referência: **452159**

Info Prescrição

Conjunto de duche eletrónico para atravessar a parede:

Torneira eletrónica TEMPOMATIC para alimentação de água misturada.

Para divisória ≤ 155 mm.

Alimentação por módulo eletrónico com eletroválvula 1/2".

Transformador 230/12 V.

2 modos de funcionamento :

- abertura automática por sensor de presença.

- abertura ON/OFF voluntária por aproximação da mão a ~10 cm.

Limpeza periódica (~60 seg todas as 24 h após a última utilização).

Temporização regulável de 30 a 60 seg.

Débito 6l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche ROUNDcromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Latão maciço cromado.

Espelho embutido.

Pernos roscados recortáveis.

Garantia 30 anos.