**Porta rolo WC mural U**

Suporte para rolo

Inox 304 polido satinado

Referência: **4081S**

Info Prescrição

Porta rolo WC mural em U.

Suporte de papel WC em rolo.

Inox 304 bacteriostático polido satinado.

Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.

Fixações invisíveis.

Porta-rolos WC com garantia de 30 anos.