**Torneira temporizada de lavatório TEMPOGENOU**

Comando femoral

Modelo reto

Referência: **735400**

Info Prescrição

Torneira temporizada para lavatório com comando femoral:

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Alavanca de comando reforçada.

Espelho de fixação de parede de latão maciço reforçado por 4 parafusos inox.

Alimentação por água fria ou água misturada.

Corpo de latão maciço cromado M1/2”.

Reta para alimentação em linha.

Garantia 30 anos.