**Misturadora de duche com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP**

Misturadora com isolamento térmico, manípulo compacto

Com ligações STOP/CHECK

Referência: **2739TEP**

Info Prescrição

Misturadora de duche SECURITHERM com equilíbrio de pressão (EP).

Segurança anti-queimaduras : débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade (reduz os nichos bacterianos).

Comando por manípulo compacto.

Corpo em latão cromado.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Misturadora fornecida com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4, adaptadas às restrições dos hospitais.

Garantia 30 anos.