**Painel de duche eletrónico TEMPOMATIC**

Eletrónico

Alimentação superior, chuveiro fixo, alumínio

Referência: **452300**

Info Prescrição

Painel de duche eletrónico:

Painel de alumínio anodizado para instalação na parede à face.

Alimentação superior por torneira de segurança M1/2".

Torneira eletrónica TEMPOMATIC para alimentação de água misturada.

Alimentação por pilha 223 Lítio 6 V.

Sensor de presença infravermelhos, abertura por aproximação da mão a 4 cm.

Fecho voluntário ou automático após ~60 seg.

Limpeza periódica (~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Fixações ocultas.

Painel de duche eletrónico adaptado para PMR.

Filtro.

Garantia 30 anos.