**Painel de duche bicomando SECURITHERM**

Termostático mecânico bicomando

Alimentação posterior, chuveiro fixo e flexível

Referência: **792354**

Info Prescrição

Painel de duche bicomado termostático bicomando:

Painel em Inox modelo grande, para instalação na parede à face.

Alimentação posterior por flexíveis M1/2".

Misturadorade duche termostática SECURITHERM.

Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.

Segurança anti-queimaduras : fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.

Função anti “duche frio”: fecho automático no caso de corte de água quente.

Chuveiro de duche fixo ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche com flexível removível por ligação rápida STOP e suporte mural fornecido.

2 torneiras não-temporizadas para comando do chuveiro de duche fixo ROUND e chuveiro de duche com fexível.

Possibilidade de choque térmico.

Torneiras de segurança.

Fixações ocultas.

Filtros e válvulas antirretorno.

Painel de duche adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.