**Misturadora de duche temporizada TEMPOMIX**

Temporizada monocomando

Ligações excêntricas

Referência: **790875**

Info Prescrição

Misturadora de duche temporizada exterior:

Misturadora TEMPOMIX 3/4" monocomando.

Instalação mural à face.

Regulação da temperatura e abertura sobre o manípulo.

Limitador de temperatura máxima (regulável pelo instalador).

Abertura suave.

Temporização ~30 segundos.

Débito 12 l/min a 3 bar, ajustável.

Latão maciço cromado.

Filtros e válvulas antiretorno integrados.

Manípulo de metal cromado.

Com 2 ligações excêntricas M1/2" para entre-eixos 110 mm a 194 mm e ligação superior M1/2" regulável de 135 a 155 mm.

Garantia 30 anos.