**Misturadora eletrónica BINOPTIC MIX**

Corrente

Encastrada, manípulo longo, bica com interior liso

Referência: **379ECML**

Info Prescrição

Misturadora eletrónica de lavatório encastrada :

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).

Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.

Filtros e eletroválvulas M3/8".

Corpo em latão cromado.

Bica cromada sobre placa Inox 225 x 200 mm.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Regulação de temperatura lateral com manípulo longo e limitador de temperatura regulável.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.