**Lavatório coletivo mural MINERALCAST**

MINERALCAST - 3 serviços - L. 1800 mm

Sem furo para torneira

Referência: **454180**

Info Prescrição

Lavatório coletivo de fixação mural, 3 serviços.

MINERALCAST: material composto de minerais naturais e resina de poliéster.

Adaptado para utilização em coletividades.

Superfície uniforme, não porosa para uma limpeza fácil.

Lavatório de uma única peça, sem emendas para uma fácil manutenção e melhor higiene.

Agradável ao toque.

Sem furo para torneira.

Fornecido com válvula de 1"1/2. Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Branco tipo RAL 9016.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14296.

Peso: 90 kg.

Possibilidade de encomendar as poleias em MINERALCAST, cor antracite, vendido à unidade (454001A ou 454010).

Garantia 30 anos.